U nastavku je prikazan postupak po koracima za uspješno podešavanje APN postavki:

1. Na uređaju otvorite aplikaciju „Postavke“.

*Slika*

*40*

*.*

*Prikaz izbornika za aplikacije*

1. U izborniku aplikacije „Postavke“ potrebno je odabrati stavku „Mreža i internet“.

*Slika 41. Odabir opcije Mreža i Internet*

1. Zatim je potrebno odabrati opciju „Mobilna mreža“

*Slika 42. Odabir opcije Napredno*

1. Nakon toga je potrebno odabrati opciju „Napredno / Pristupne točke“

*Slika*

*43*

*.*

*Odabir opcije "Pristupne točke"*



1. Nakon što ste odabrali opciju „Pristupne točke“ potrebno je dodati novi APN putem niže prikazanog znaka „+“.

*Slika 44. Kreiranje novog APN-a*

 Nakon što ste odabrali opciju za kreiranje novog APN-a, potrebno je ispuniti polja koja su označena na slici ispod.

*Slika 45. Polja koja je potrebno ispuniti za uspješno podešavanja APN-a*

1. Polja označena u 6. koraku potrebno je ispuniti prema sljedećim uputama:



*Slika 46. Prikaz polja za unos Naziva*

Na slici 47 prikazane su APN postavke za sva tri operatera. Upišite APN postavke onog operatera čiju SIM karticu koristite za spajanje na Internet.



*Slika 47. Prikaz APN postavki po operateru*

Pod poljima „Korisničko ime“ i „Zaporka“ potrebno je upisati elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr (podatci s kojima se prijavljujete na e-Dnevnik za učenike), ako se radi o tabletima koji su namijenjeni učenicima 5. i 7. razreda osnovne škole.

Napomena: SIM kartice koje se zaprime za korištenje unutar tablet uređaja namijenjenim za **prve** razrede osnovnih škola, u svrhu kreiranja novog APN-a pod poljima „Korisničko ime“ i „Zaporka“, potrebno je upisati elektronički identitet školskog Administratora resursa iz sustava AAI@EduHr.



*Slika 48. Primjer upisanih korisničkih podataka* Za „Vrstu provjere autentičnosti“ potrebno je odabrati opciju „PAP“.



*Slika 49. Vrsta provjere autentičnosti*

1. Nakon što su ispunjena sva polja iz koraka broj 7 potrebno je otvoriti izbornik dodirom ikone u gornjem desnom kutu.

*Slika 50. Odabir opcije postavki*

1. U izborniku je potrebno odabrati opciju „Spremi“ kako biste spremili APN postavke.



*Slika 51. Odabir opcije Spremi*

1. Kako biste ostvarili vezu na Internet, potrebno je označiti novokreirani APN unutar izbornika „Pristupne točke“.



*Slika 52. Primjer označenog APN-a unutar izbornika "Pristupne točke"*